<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!--Traduction anglais 1.15 -->

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta name="generator" content="HTML Tidy, see www.w3.org" />
    <meta http-equiv="Content-Type"
    content="text/html; charset=iso-8859-1" />

    <title>D&eacute;finir quelles adresses et quels ports Apache
    utilise</title>
  </head>
  <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->

  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000FF"
  vlink="#000080" alink="#FF0000">
        <div align="CENTER">
      <img src="images/sub.gif" alt="[APACHE DOCUMENTATION]" /> 

      <h3>Apache HTTP Server</h3>
    </div>



    <h1 align="CENTER">D&eacute;finir quelles adresses et quels
    ports Apache utilise</h1>
    <hr />
    Quand Apache d&eacute;marre, il se connecte &agrave; des ports
    et adresses donn&eacute;s de la machine et attend les
    requ&ecirc;tes. Par d&eacute;faut il &eacute;coute sur toutes
    les adresses de la machines, et sur le port d&eacute;fini par
    la directive <tt>Port</tt> du fichier de configuration.
    Cependant, on peut lui indiquer d'&eacute;couter sur d'autres
    ports, ou d'&eacute;couter &agrave; partir de certaines
    adresses seulement, ou une combinaison de ces
    param&egrave;tres. Ceci est g&eacute;n&eacute;ralement
    combin&eacute; avec la fonction d'h&ocirc;te virtuel qui
    d&eacute;finit comment r&eacute;pond aux diff&eacute;rentes
    adresses IP, nom d'h&ocirc;te et de ports. 

    <p>Il existe deux directives pour resteindre ou
    sp&eacute;cifier sur quels adresses et ports Apache doit
    &eacute;couter.</p>

    <ul>
      <li><a href="#bindaddress">BindAddress</a> est employ&eacute;
      pour resteindre le serveur &agrave; n'&eacute;couter qu'une
      seule adresse, et peut permettre plusieurs serveurs Apache
      sur la m&ecirc;me machine d'&eacute;couter diff&eacute;rentes
      adresses IP.</li>

      <li><a href="#listen">Listen</a> peut &ecirc;tre
      employ&eacute; pour permettre &agrave; un serveur Apache
      d'&eacute;couter plusieurs adresses et ports.</li>
    </ul>

    <h3><a id="bindaddress" name="bindaddress">BindAddress</a></h3>
    <a href="mod/directive-dict.html#Syntax"
    rel="Help"><strong>Syntaxe :</strong></a> BindAddress <em>[ * |
    IP-address | hostname ]</em><br />
     <a href="mod/directive-dict.html#Default"
    rel="Help"><strong>D&eacute;faut :</strong></a>
    <code>BindAddress *</code><br />
     <a href="mod/directive-dict.html#Context"
    rel="Help"><strong>Contexte :</strong></a> configuration du
    serveur<br />
     <a href="mod/directive-dict.html#Status"
    rel="Help"><strong>Statut :</strong></a> base 

    <p>Cette directive force le serveur &agrave; n'&eacute;couter
    que d'une adresse sp&eacute;cifique. Si l'argument est *, le
    serveur &eacute;coute sur toutes les adresses. Le port
    d'&eacute;coute est d&eacute;fini par la directive
    <tt>Port</tt> directive. Il ne doit y avoir qu'au plus une
    seule directive <tt>BindAddress</tt>.</p>

    <h3><a id="listen" name="listen">Listen</a></h3>
    <a href="mod/directive-dict.html#Syntax"
    rel="Help"><strong>Syntaxe :</strong></a> Listen <em>[ port |
    IP-address:port ]</em><br />
     <a href="mod/directive-dict.html#Default"
    rel="Help"><strong>D&eacute;faut :</strong></a>
    <code>aucun</code><br />
     <a href="mod/directive-dict.html#Context"
    rel="Help"><strong>Contexte :</strong></a> configuration du
    serveur<br />
     <a href="mod/directive-dict.html#Status"
    rel="Help"><strong>Statut :</strong></a> base 

    <p><tt>Listen</tt> peut &ecirc;tre utilis&eacute; &agrave; la
    place de <tt>BindAddress</tt> et <tt>Port</tt>. Il indique au
    serveur d'accepter des requ&ecirc;tes venant d'un port
    sp&eacute;cifique ou d'une combinaison d'adresse et de port. Si
    le premier format est employ&eacute;, avec uniquement un
    num&eacute;ro de port, le serveur &eacute;coute sur ce port,
    &agrave; la place du port sp&eacute;cifi&eacute; dans la
    directive <tt>Port</tt>, sur l'ensemble des interfaces
    r&eacute;seau. Si une adresse est donn&eacute;e en plus du
    port, le serveur n'&eacute;coutera que sur le port de
    l'interface sp&eacute;cifi&eacute;e.</p>

    <p>Plusieurs directives <tt>Listen</tt> peuvent &ecirc;tre
    utilis&eacute;es pour sp&eacute;cifier un ensemble d'adresses
    et de ports d'&eacute;coute. Le serveur r&eacute;pondra aux
    requ&ecirc;tes provenant de n'importe quels de ces adresses et
    ports.</p>

    <p>Par exemple pour autoriser les requ&ecirc;tes sur les ports
    80 et 8000, il suffit d'&eacute;crire :</p>
<pre>
   Listen 80
   Listen 8000
</pre>
    Pour que le serveur acccepte des requ&ecirc;tes provenant de
    deux adresses et ports sp&eacute;cifiques, &eacute;crivez : 
<pre>
   Listen 192.170.2.1:80
   Listen 192.170.2.5:8000
</pre>

    <h2>Comment cela fonctionne avec les h&ocirc;tes virtuels</h2>
    <tt>BindAddress</tt> et <tt>Listen</tt> n'impl&eacute;mentent
    pas les h&ocirc;tes virtuels. Ils indiquent au serveur
    principal sur quelles adresses et ports &eacute;couter. Si
    aucune directive <tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt> n'est
    employ&eacute;e, le serveur se comportera de la m&ecirc;me
    mani&egrave;re pour toutes les requ&ecirc;tes.
    <tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt> peut &ecirc;tre employ&eacute;
    pour d&eacute;finir un comportement diff&eacute;rent pour un ou
    plusieurs de ces ports et adresses. Pour impl&eacute;menter un
    h&ocirc;te virtuel, le serveur doit conna&icirc;tre quels ports
    et quelles adresses employer. Une section
    <tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt> doit &ecirc;tre
    cr&eacute;&eacute;e pour une adresse et un port
    sp&eacute;cifique afin de d&eacute;finir le comportement de cet
    h&ocirc;te virtuel. Il faut noter que si un h&ocirc;te virtuel
    est configur&eacute; pour une adresse ou un port sur lequel le
    serveur n'&eacute;coute pas, il est inaccessible. 

    <h2>Voir &eacute;galement</h2>
    Voir &eacute;galement la documentation sur les <a
    href="vhosts/">h&ocirc;tes virtuels</a>, la <a
    href="mod/core.html#bindaddress">directive BindAddress</a>, la
    <a href="mod/core.html#port">directive Port</a>, les <a
    href="dns-caveats.html">questions sur le DNS</a> et la <a
    href="mod/core.html#virtualhost">section
    &lt;VirtualHost&gt;</a>.     <hr />

    <h3 align="CENTER">Apache HTTP Server</h3>
    <a href="./"><img src="images/index.gif" alt="Index" /></a>

  </body>
</html>

